PADLÍ A NA NÁSLEDKY ZRANĚNÍ A NEMOCÍ ZEMŘELÍ/ GEFALLENE, BEZW. AN DEN FOLGEN VON VERWUNDUNGEN UND KRANKHEITEN GESTORBENE:

BICHL Julius

1884 - 1918

BÖHM Adolf

1895 – 1916

ELGER Eduard

1889 - 1915

ELGER Stefan

1875 - 1915

ELSTNER Alfred

1896 - 1916

HANISCH Josef

1880 - ?

HANNIG Ernst

1876 - 1916

HAUSMANN Otto

1899 - 1918

HELBIG Alfred

1893 - 1914

HIRSCHMANN Josef

1893 - 1918

HÜBNER Josef

1891 -1914

HÜBNER Rudolf

1895 - 1915

JESCHKE Josef

1890 - 1914

JOPPE Ferdinand

1898 - 1918

KRAUSE Felix

1890 - ?

KRAUSE Franz

1893 - 1914

KRETSCHMER Oskar

1897 - ?

KUNZE Josef

1878 – 1915

LAUTERBACH Julius

1883 - 1915

LÖFFLER Gustav

1895 – 1917

LÖFFLER Raimund

1894 - 1918

MAUERMANN Anton

1889 - 1914

MATIKA Wilhelm

1896 - 1916.

MICHERL August

1886 – 1914

MICHEL Josef

1871 - 1917

MICHEL Josef

1871- 1917

MÜLLER Ernst

1887 - 1917

NEUMANN Ferdinand

1873 - 1915

NEUMANN Hermann

1896 - 1918

NEUMANN Josef

1897 - 1918

NICHT Reinhard

1894 – 1915

NICHT Rudolf

1894 - 1915

PRADE Richard

1897 - 1917

PREIBISCH Heinrich

1878 - 1918.

RIEGER Rudolf

1897 - 1915.

RIEMER Franz

1878 - 1918.

SCHINDLER Bernard

1870 - 1916

SEIBT Ferdinand

1873 - 1917

SEIBT Josef

1878 - 1915

SEIBT Julius

1873 - 1918

STELZIG Eduard

1896 - 1916

VIELKIND Rudolf

1886 – 1918

VOLKERT Karl

1880 - 1919

VOLKERT Rudolf

1879 - 1917

WEIKERT Josef

1888 - 1915

WEIKERT Josef

1888 - ?

WÖHL Alfred

1894 - 1916

Nezvěstní/Vermißt:

DRIEMEL Wilhelm

1887 - 1914

HÜBNER Anton

1879 – 1915

KRAUSE Oskar

1875 – 1919

KÜLLMAN Wilhelm

1880 -1914

PEUKER Josef

1893 - 1918

POHL Eduard

1888 - 1914

POTMESCHIL Otto

1893 - 1914

SCHUBERT Paul

1889 - 1916.

STELZIG Franz

1887 - 1916

Velká přední deska ve formě podlouhlého obdélníku se jmény: rozměrově 1600 mm šířka x 610 mm výška, tloušťka desky 30 mm , nutno počítat s jejím ukotvením na 4 kruhové úchyty v horních rozích desky, požadovaný materiál, ze které bude deska vyrobena, je patinovaná mosaz s hloubkově gravírovanou grafikou.

Zadní deska 800 mm šírka x 390 mm výška, tloušťka 15 mm, požadovaný materiál, ze které bude deska vyrobena, je patinovaná mosaz s hloubkově gravírovanou grafikou.

*Požadovaný text pro kalkulaci zadní desky:*

*Erbaut vom Kameradenschaftsverein gedienter Soldaten.*

*Postaveno Spolkem vojenských vysloužilců.*

*MCMXXV*

Erneut von der Gemeinde Dittersbach mit finanzieller Unterstützung vom Verteidigungsministerium der Tschechischen Republik.

Obnoveno obcí Dětřichov z dotace Ministerstva obrany České republiky.

MMXXIII

**Pomník obětem 1. světové války**

Památník se nachází v Dětřichově, v parku před obecním hřbitovem,

nad bývalou úkorozchodnou tratí vedoucí z Frýdlantu do Žitavy na p.p.č. 1923, k.ú. Dětřichov u Frýdlantu.

Nadpis:

Den Söhnen der Heimat – Synům vlasti



*Fotografie: archiv Karl W. Schubsky, Spolek pro vojenská pietní místa - VETS*